MODELISATION MATHEMATIQUE DU TRAFIC ROUTIER

Les embouteillages nous empêchent de nous déplacer librement. Les retards causés par la congestion du trafic influencent négativement la qualité de la vie. En constatant ce phénomène matin et soir, ma curiosité a été déclenchée pour ce sujet. Effectivement, comprendre le trafic routier est l’objectif de mon sujet.

Le problème de la congestion routière s’inscrit bien dans le thème de « la ville ». En effet, le trafic routier constitue un défi à la dynamique urbaine. Le souci majeur de mon Tipe est de pouvoir reproduire sa réalité physique à l’aide d’un modèle.

Positionnement thématique :

* PHYSIQUE (la mécanique)
* MATHEMATIQUES (ANALYSE : équations différentielles ordinaires)
* INFORMATIQUE (informatique pratique)

Mots clés en français:

Modélisation

Gestion du trafic routier

Modèle microscopique

Intelligent Driver Model (IDM)

Simulation

Mots clés en anglais :

Modelling

Road traffic management

Microscopic model

Intelligent Driver Model (IDM)

Simulation

Bibliographie commentée :

Les questions relatives au trafic routier font l’objet de plusieurs études scientifiques depuis de nombreuses années. L’optique de ces études est de pouvoir maîtriser le trafic routier non seulement pour éliminer la congestion du trafic, mais aussi pour prévoir et éviter les accidents de la route en prédisant le type de trafic qui aurait lieu dans un tronçon donné d’une route. Plus un modèle est proche de la réalité du trafic plus son utilisation fournit des résultats crédibles dans la réalité. Relativement à la littérature concernant l’ingénierie du trafic, il existe trois approches pour décrire et évaluer les phénomènes d’un trafic en l’occurrence, macroscopique, microscopique et mésoscopique.

L’approche macroscopique consiste à décrire le trafic comme un fluide en mouvement, en faisant appel aux équations de mécanique des fluides. Les modèles de simulation macroscopique, parfois appelés modèles hydrodynamiques, s’appuient sur des variables qui concernent l’ensemble des véhicules considérés.

Dans l’approche microscopique, le trafic est considéré comme un système de particules (ou véhicules) en interaction dont chacune est gérée par un modèle. À titre d’exemple, les paramètres mis en jeu dans cette approche sont la vitesse, l’inter distance ou la densité de chaque véhicule.  
Deux types de modèle microscopique sont considérés : le modèle longitudinal et le modèle latéral. Le modèle microscopique longitudinal est utilisé pour décrire le mouvement du véhicule seul ou pour représenter son comportement de poursuite d’un autre véhicule. À ce stade, ces modèles se divisent selon deux types : le modèle « conducteur » et le modèle de véhicule automatisé ou semi-automatisé. [Bando et al. 1998] et [Ge et al. 2008] se sont intéressés à la modélisation longitudinale du conducteur, alors que celle du véhicule automatisé a intéressé [Helbing and Tilch, 1998], [Treiber et al. 2004], [Molina, 2005], [Kesting, 2008] et [Rakha and Gao, 2008]. Le modèle latéral est utilisé pour gérer le changement de voie des véhicules dans un trafic à deux ou plusieurs voies.   
La modélisation mésoscopique du trafic apparait comme une approche intermédiaire entre  
les deux précédentes. Ici, le trafic est considéré comme un ensemble de groupes de véhicules. [2]

Ce tipe décrit en détails le modèle correspondant à la conduite longitudinale microscopique automatisée. Le modèle Intelligent Driver Model (IDM) semble le plus pertinent pour répondre à des critères fixés qui sont la facilité de l’implémentation et la disponibilité et l’intuitivité des paramètres. Par conséquent, le modèle IDM est retenu pour représenter les véhicules automatisés dans un trafic [4,5] .c’est un modèle de simulation du trafic en temps continu. Il fut développé dans les années 2000 par M. Treiber, A. Kesting et D. Helbing, des chercheurs allemands qui souhaitaient créer un modèle plus réaliste que les précédents. Ils ont obtenu divers diplômes et doctorats en physique, en Allemagne. Ils sont chargés de la modélisation, la dynamique et l'optimisation du trafic routier. Ces trois chercheurs ont ainsi conçu un modèle simple, sans accident, s’appuyant sur le principe des voitures suiveuses et dans lequel une signification peut être donnée à chaque variable .Cependant, face au manque de réalisme du modèle dans certaines situations, on cherche à l’améliorer[1] [4]. La loi de comportement donnée par l’IDM est une équation différentielle [1,2,3,4]. Au vu de sa complexité, elle ne peut pas être résolue analytiquement sans recours à des hypothèses afin de reproduire des accélérations et des comportements réalistes : La solution est de résoudre numériquement ce problème en utilisant le langage de programmation Python .Grâce au modèle mathématique *Intelligent Driver Model,* il est possible de réguler le trafic et de réduire les embouteillages. D’où la résolution de notre problématique.

Problématique :

* Comment réguler le trafic routier dans une ville et maximiser la fluidité de la circulation à l’aide d’un modèle mathématique microscopique qui va être simplifié  et résolu numériquement ?

Objectifs :

* Constater efficacement la vitesse des véhicules dans une route et comprendre leurs relations ;
* Savoir les limites du modèle IDM et essayer de l’améliorer ;
* Essayer de résoudre le problème du trafic routier en utilisant le langage de programmation python ;
* Savoir l’avantage de la présence des véhicules automatisés dans une file.

Liste de références bibliographiques :

[1]FABIEN SAVY KILLIAN TROLES : «Simulation du trafic routier Projet final au Cycle Préparatoire de Bordeaux» http://fsavy.vvv.enseirb-matmeca.fr/reports/memoire\_cpbx\_savy\_troles\_trafic.pdf

[2]OUSSAMA DERBEL : « Modélisation microscopique et macroscopique du trafic. Impact des véhicules automatisés sur la sécurité du conducteur » https://theses.hal.science/tel-01314140/document

## [3]BILAL HIMITE: «Simulating Traffic Flow in Python: Implementing a microscopic traffic model»

https://towardsdatascience.com/simulating-traffic-flow-in-python-ee1eab4dd20f

[4]DIPL.-PHYS. ARNE KESTING: «Microscopic Modeling of Human and Automated Driving: Towards Traffic-Adaptive Cruise Control» https://www.akesting.de/download/ThesisArneKesting.pdf

[5]M.TREIBER A.KASTING: «Chapter 11 Car-Following Models based on Driving Strategies» http://traffic-flow-dynamics.org/res/SampleChapter11.pdf

**DOT:**

FEVRIER 2022 : recherche d’un sujet de travail qui s’est suivi par le choix de sujet du train à sustentation magnétique

Changement de sujet en JUIN à cause de la difficulté de trouver une valeur ajoutée à mon sujet ;

JUIN 2022 : reprise de mes recherches et la décision d’aborder le sujet de la MODELISATION MATHEMATIQUE DU TRAFIC ROUTIER comme sujet de TIPE;

Rencontre en SEPTEMBRE avec le professeur agrégé TAHIRI ALI pour finaliser mon choix de sujet et vérifier les éléments de la MCOT ;

Problème rencontré au niveau du choix d’un modèle microscopique convenable qui étudie le trafic routier;

Choix du modèle *Intelligent Driver Model* (IDM) qui vérifie des critères spéciales et savoir ses limites en essayant de l’améliorer;

En MAI, réalisation de la simulation numérique du modèle choisi en utilisant le langage de programmation Python ;

MAI et JUIN : finalisation et rédaction de la présentation orale.